**БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- гидропривод на перемешивание и систему разгрузки;

- возможность самозагрузки (зачерпнуть как ковшом);

- съёмная защитная решётка;

- разгрузочный рукав в комплекте.

Бетоносмесительный ковш позволяет оператору загружать, смешивать, транспортировать и выгружать бетон намного быстрее, чем традиционный грушевидный смеситель. В сочетании с погрузчиком MultiOne, идеально подходит для заливки тротуаров, проездов, опор, невысоких этажей, небольших зданий и многих других мест с ограниченным доступом. Разработанный для большого объема, минимизирует время простоя.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Обьём, м3** | **Ø выходного отверстия, мм.** | **Длинна разгрузочного рукава, м.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **200** | 0,2 | 135 | 1,6 | 220 | C890140 |  |
| **250** | 0,25 | 180 | 1,5 | 320 | C890141 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |